此命令仅针对上位机的信号关联属性使用

添加该关联命令按钮，并且配置关联命令，点击该按钮时，将会找到当前选中的信号源的关联属性IP，
如果关联属性IP不存在，则发送将这个信号源的IP替换关联命令里面配置的IP，发送指令出去
如果关联属性IP存在，则发送将这个信号源的关联IP替换关联命令里面配置的IP，发送指令出去


例如，关联命令配置的为
IP: 192.168.55.20
port: 9888
协议: udp
数据:  shutdown

当前选中的信号源IP为192.168.1.43 关联属性为 192.168.1.88

那么点击该关联命令按钮 将像192.168.168.1.88 端口9888 发送udp 数据 shutdown

当前选中的信号源IP为192.168.1.43 关联属性为空

那么点击该关联命令按钮 将像192.168.168.1.43 端口9888 发送udp 数据 shutdown